**Opis oferowanych urządzeń.**

**Zamówienie na:**

***Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy***

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  | ***L.dz. IS.6218/2018*** |

* 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.**

**ul. Kosynierów Racławickich 35**

**39-200 Dębica**

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy” oświadczam/my, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosujemy urządzenia przedstawione w załączonych kartach danych lub innych dowodach potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego (w tym potwierdzenie równoważnych). Potwierdzamy, że w pełni zaznajomiliśmy się z przedstawioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i zobowiązujemy się do dostawy poszczególnych urządzeń o parametrach technicznych określone w STWIORB oraz w wykazie parametrów równoważnych zawartych w poszczególnych kartach danych. Przedstawione typy i marki oferowanych urządzeń zawarte w kartach danych maja charakter ostateczny i nie będą przez nas zastępowane innymi urządzeniami na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczamy, że przedstawione marki i typy oferowanych urządzeń nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.

Uwagi ogólne dot. kart danych Załącznik nr ... do SIWZ:

* + - Użyte w STWOIRB lub w dokumentacji projektowej nazwy wyrobów, materiałów lub elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z danym producentem lub firmą nie mają na celu preferowania danego wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne zgodne ze STWIORB lub równoważne.
		- Do poszczególnych kart danych należy dołączyć karty katalogowe lub inne dowolne dokumenty na dowód, że oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.
		- Niespełnienie któregokolwiek wymogu cech technicznych i jakościowych skutkuje odrzuceniem oferty.
		- W przypadku rozbieżności technicznych pomiędzy STWIOB a projektem budowlanym/wykonawczym a minimalnymi parametrami technicznymi określonymi w wykazie urządzeń kluczowych wyższość ma STWIORB.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Obiekt** | **Wymagane cechy techniczne i jakościowe** | **Oferowane parametry/cechy techniczne i jakościowe, w tym Moc znamionowa** | **Typ** | **Producent** |
| 1 | Krata rzadka o prześwicie 50 mm | Komora kraty rzadkiej | ST-06.01 |   |   |   |
| 2 | Pompy ścieków | Pompownia główna ścieków | ST-06.01 |   |   |   |
| 3 | Kraty gęste o perforacji 6 mm | Budynek krat gęstych schodkowych | ST-06.01 |   |   |   |
| 4 | Prasopłuczka skratek | Budynek krat gęstych schodkowych | ST-06.01 |   |   |   |
| 5 | Zgarniacze piasku | Piaskowniki poziome | ST-06.01 |   |   |   |
| 6 | Separator-płuczka piasku | Piaskowniki poziome | ST-06.01 |   |   |   |
| 7 | Zgarniacze osadu | Osadniki wstępne | ST-06.01 |   |   |   |
| 8 | System napowietrzania drobnopęcherzyk. | Bloki biologiczne | ST-06.01 |   |   |   |
| 9 | Mieszadła i pompomieszadła | Bloki biologiczne | ST-06.01 |   |   |   |
| 10 | Zgarniacze osadu | Osadniki wtórne | ST-06.01 |   |   |   |
| 11 | Filtr samoczyszczący | Pompownia wody technologicznej | ST-06.01 |   |   |   |
| 12 | Układ pomiarowy ścieków oczyszczonych | Punkt pomiaru ścieków | ST-13 |   |   |   |
| 13 | Zasuwy nożowe | Obiekty oczyszczalni ścieków | ST-06.01 |  |  |  |

Uwagi ogólne:

* + - do poszczególnych kart danych należy dołączyć karty katalogowe oferowanych urządzeń potwierdzających spełnienie założeń projektowych;
		- wymaga się aby oferowane urządzenia nie były urządzeniami testowymi ani prototypowymi; Wykonawca przy wyborze urządzenia powinien brać pod uwagę, że na życzenie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia w wymaganej formie (zdjęcia instalacji i urządzeń, opis techniczny, adresy, dane kontaktowe) niezbędnych danych potwierdzających fizyczne funkcjonowanie i działanie poszczególnych urządzeń na komunalnych oczyszczalniach ścieków;
		- Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania przez Wykonawcę opisów technicznych oferowanych urządzeń / instalacji;
		- wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca stosując rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór maszyn urządzeń, sprzętu, armatury i innych by uzyskać wymagane parametry technologiczne pompowni, oraz by dostosować je do istniejących i projektowanych budynków bez zmiany ich istniejącej /zaprojektowanej powierzchni, kubatury i układu przestrzennego, tak by nie zachodziła konieczność zmiany tych budynków i zmiany pozwolenia na budowę (zaoferowanie urządzeń/materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu);
		- w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje sie na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego” oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.

**PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowośći data |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |